Version 4
SHEET 1 1120 680
WIRE 352 -144 192 -144
WIRE 496 -144 432 -144
WIRE 192 -96 192 -144
WIRE 192 -96 176 -96
WIRE 496 -96 496 -144
WIRE 176 -80 176 -96
WIRE 128 -32 96 -32
WIRE 192 -32 192 -96
WIRE 192 -32 176 -32
WIRE 176 80 176 16
WIRE 288 80 176 80
WIRE -32 96 -96 96
WIRE 96 96 96 -32
WIRE 96 96 -32 96
WIRE -96 112 -96 96
WIRE 176 176 176 80
WIRE -96 208 -96 192
WIRE 96 224 96 96
WIRE 128 224 96 224
WIRE 176 320 176 272
FLAG 176 320 0
FLAG -96 208 0
FLAG 496 -96 0
FLAG 288 80 out
IOPIN 288 80 Out
FLAG -32 96 in
SYMBOL nmos_035 128 176 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value2 W=3u
SYMATTR Prefix X
SYMBOL pmos_035 128 -80 R0
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value2 W=6u
SYMATTR Prefix X
SYMBOL voltage 336 -144 R270
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName VDD
SYMATTR Value 1V
SYMBOL voltage -96 96 R0
WINDOW 3 -358 53 Left 2
WINDOW 123 -369 83 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
WINDOW 0 -367 26 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 1 0 1n 1n 9n 40n)
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName Vin
TEXT -552 -216 Left 2 !;tran 0 100n 0 1n
TEXT -536 -56 Left 2 !.lib 5827_035.lib
TEXT -560 -192 Left 2 !.tran 0 20n 0 1n
TEXT -560 -168 Left 2 !;dc Vin 0 3.3 0.01
