Version 4
SHEET 1 1216 680
WIRE 208 -96 64 -96
WIRE 208 -16 208 -96
WIRE 320 -16 208 -16
WIRE 432 -16 320 -16
WIRE 544 -16 432 -16
WIRE 656 -16 544 -16
WIRE 768 -16 656 -16
WIRE 160 32 64 32
WIRE 64 64 64 32
WIRE 320 80 208 80
WIRE 432 80 320 80
WIRE 544 80 432 80
WIRE 656 80 544 80
WIRE 768 80 656 80
WIRE 608 160 608 32
WIRE 832 160 608 160
WIRE 64 176 64 144
WIRE 208 176 208 80
FLAG 208 176 0
FLAG 64 176 0
FLAG 832 32 out
IOPIN 832 32 Out
FLAG 832 160 out1
IOPIN 832 160 Out
FLAG 64 -16 0
SYMBOL voltage 64 48 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 -50 161 Left 0
WINDOW 0 43 53 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 2 1n 100p 100p 5n 10n)
SYMATTR InstName Vin
SYMBOL voltage 64 -112 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 42 46 Left 0
WINDOW 3 43 70 Left 0
SYMATTR InstName VDD
SYMATTR Value 3.3
SYMBOL inverter_035_1 208 32 R0
SYMATTR InstName X1
SYMBOL inverter_035_1 320 32 R0
SYMATTR InstName X2
SYMBOL inverter_035_1 432 32 R0
SYMATTR InstName X3
SYMBOL inverter_035_1 544 32 R0
SYMATTR InstName X4
SYMBOL inverter_035_1 656 32 R0
SYMATTR InstName X5
SYMBOL inverter_035_1 768 32 R0
SYMATTR InstName X6
TEXT 272 -80 Left 0 !.lib 5827_035.lib
TEXT 272 -56 Left 0 !.tran 0 100n 0 1n
