Version 4
SHEET 1 1120 680
WIRE 400 -320 192 -320
WIRE 496 -320 480 -320
WIRE 496 -288 496 -320
WIRE 192 -272 192 -320
WIRE 192 -272 176 -272
WIRE 176 -256 176 -272
WIRE 128 -208 96 -208
WIRE 192 -208 192 -272
WIRE 192 -208 176 -208
WIRE 176 80 176 -160
WIRE 208 80 176 80
WIRE -32 96 -96 96
WIRE 96 96 96 -208
WIRE 96 96 -32 96
WIRE -96 112 -96 96
WIRE -96 208 -96 192
WIRE 176 288 176 80
WIRE 96 336 96 96
WIRE 128 336 96 336
WIRE 208 336 176 336
WIRE 176 400 176 384
WIRE 208 400 208 336
WIRE 208 400 176 400
WIRE 176 432 176 400
FLAG 176 432 0
FLAG -96 208 0
FLAG 496 -288 0
FLAG 208 80 out
IOPIN 208 80 Out
FLAG -32 96 in
SYMBOL nmos_035 128 288 R0
WINDOW 0 -152 23 Left 2
WINDOW 123 -161 50 Left 2
WINDOW 39 -154 74 Left 2
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value2 W=5u
SYMATTR SpiceLine L=.35u
SYMATTR Prefix X
SYMBOL pmos_035 128 -256 R0
WINDOW 0 -159 24 Left 2
WINDOW 123 -161 52 Left 2
WINDOW 39 -161 79 Left 2
SYMATTR InstName M4
SYMATTR Value2 W=10u
SYMATTR SpiceLine L=.35u
SYMATTR Prefix X
SYMBOL voltage 384 -320 R270
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName VDD
SYMATTR Value 5V
SYMBOL voltage -96 96 R0
WINDOW 3 -447 53 Left 2
WINDOW 123 -444 79 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
WINDOW 0 -450 27 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 5 0 10u 10u 0u 20u)
SYMATTR Value2 AC 5
SYMATTR InstName Vin
TEXT -560 -168 Left 2 !;tran 0 100n 0 1n
TEXT -536 -56 Left 2 !.lib 5827_035.lib
TEXT -560 -192 Left 2 !.tran 0 60u 0 1n
TEXT -560 -136 Left 2 !;dc Vin 0 3.3 0.01
